**POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW**

**STOWARZYSZENIE OGRODOWE W WARSZAWIE**

**RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY IM. T. KOŚCIUSZKI W USTCE**

ul. Polna 24 skr. poczt. 27, 76-270 Ustka

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa Wykonawcy..................................................................................................................................

Siedziba/ adres Wykonawcy.....................................................................................................................

NIP, REGON Wykonawcy..........................................................................................................................  
Osoba wyznaczona do kontaktu: .............................................................................................................

Telefon/fax Wykonawcy...........................................................................................................................

Adres e – mail Wykonawcy: ………............................................................................................................

W związku z ogłoszeniem pisemnego przetargu nieograniczonego na: **remont wyeksploatowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami znajdującymi się na terenie ROD Im. T. Kościuszki w Ustce, gmina Ustka**

Po zapoznaniu się z zakresem zadania oraz wizją lokalną w oferujemy wykonanie prac, za łączną cenę:

**netto ............................................ PLN** **(słownie …………………………………………………………..PLN),**

**podatek VAT (23%) ............................ PLN** (**słownieVAT……………………………………………………… PLN** )

**brutto ................................... PLN** **(słownie ..............................................................................PLN.**)

zgodnie z poniższą wyceną kosztorysową:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| Nr | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|  | *1* | *2* | *3* | *4* | *(3x4)* |
|  | **Prace montażowe** |  |  |  |  |
| 1 | Wykonanie rurociągu z polichlorku winylu ciśnieniowego łączony na uszczelkęgumowąośr.225mm (materiał Inwestora) | m | 402 |  |  |
| 2 | Montaż kompensacji rurociągu sieci wodociągowejośr.225mmł (łuki w posiadaniu Inwestora) | kpl | 1 |  |  |
| 3 | Wykonanie przyłączy wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zew.32-50mm z materiałem po stronie Wykonawcy | m | 60 |  |  |
| 4 | Nawiertki na rurociąg z PCV o śr. zew. 160-225mm z materiałem po stronie Wykonawcy | szt | 14 |  |  |
| 5 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewalno-kołnierzowych zwężka 250/150 o śr. zew. do 90mm z materiałem po stronie Wykonawcy | szt | 1 |  |  |
| 6 | Montaż zasuwy żeliwnej klinowa owalnej kołnierzowej z obudową o śr. 150mm z materiałem po stronie Wykonawcy | szt | 1 |  |  |
| 7 | Montaż zasuw żeliwnych kielichowych z obudową na rurociągach PCV i PE o śr. nominalnej 25mm z materiałem po stronie Wykonawcy | szt | 14 |  |  |
| 8 | Dezynfekcja rurociągu o śr. nominalnej 200-250mm | m | 462 |  |  |
| 9 | Próba wodna szczelności wodociągu | m | 462 |  |  |
| 10 | Oznakowanie trasy wodociągu z materiałem po stronie Wykonawcy | kpl | 14 |  |  |
| 11 | Przykrycie rurociągu wodnego taśmą foliową z materiałem po stronie Wykonawcy | m | 462 |  |  |
|  | suma | - | - | - |  |
|  | **Prace ziemne** |  |  |  |  |
| 1 | rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o powierzchni powyżej 3m2 | m2 | 108 |  |  |
| 2 | odbudowa nawierzchni z płyt betonowych o powierzchni powyżej 3m2 (należy uwzględnić | m2 | 108 |  |  |
| 3 | wykopy oraz przekopy wykonane na odkład koparkami (należy uwzględnić w cenie wywóz ewentualnego urobku na wskazane przez Zamawiającego miejsce wraz z dowozem piasku) | m3 | 1000 |  |  |
| 4 | przekopy kontrolne w celu wyszukania niezinwentaryzowanych kabli | m3 | 120 |  |  |
| 5 | zasypanie wykopów, zagęszczenie mechaniczne (w przypadku wystąpienia gruntów nie nadających się do ponownego wbudowania należy uwzględnić koszt wymiany gruntu) | m3 | 1000 |  |  |
| 6 | umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką | m2 | 600 |  |  |
| 7 | podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowilżonych | m3 | 230 |  |  |
| 8 | pomiary przy wykopach fundamentowych -teren pagórkowaty | m3 | 1000 |  |  |
| 9 | Dokumentacja geodezyjna powykonawcza |  |  |  |  |
|  | suma | - | - | - | **zł** |
|  | **Razem NETTO** |  |  |  | **zł** |
|  | Podatek VAT 23% |  |  |  | zł |
|  | **Ogółem** |  |  |  | **zł** |

Na zabudowane materiały dostarczone przez Wykonawcę i wykonane roboty budowlane udzielam ………………………….(uzupełnić: 24/36/48 miesięcy) miesięcy gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego technicznego bez uwag.

**Oświadczam, że:**

1. Zapoznałem się z warunkami przetargu i Specyfikacją Warunków Zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty,
2. Uważam się za związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacją Warunków Zamówienia, tj**. przez 30** **dni od upływu terminu do składania ofert,**
3. Akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, którą zobowiązujemy się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (**załącznik nr** **3** do Specyfikacji Warunków Zamówienia),
4. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
5. Zakończenie przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego nastąpi w terminie do 15.04.2024r.

Oferta została złożona na ................................. stronach podpisanych

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

...............................................................................................

.............................................................................................

..................................................................................................................

imię i nazwisko, pieczątka oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy